|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора по БЖ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Новокрещенов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**при работе с аппаратом гальванической ультразвуковой чистки.**

**Скрабер HB- 101**

**Меры предосторожности:**

1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед использованием аппарата;
2. Запрещена эксплуатация аппарата в помещениях с повышенной влажностью;
3. Установите прибор на ровную поверхность так, чтобы обеспечивать хорошую вентиляцию. Не загораживайте вентиляционные отверстия. Это может привести к перегреву прибора и выходу его из строя;
4. Перед включением аппарата в сеть убедитесь в отсутствии повреждений электродов, корпуса аппарата и изоляции сетевого шнура. При обнаружении повреждений дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается;

**Инструкция по применению**

1. **Работа лопаткой под углом 35-45 градусов.**

**Режимы: CLEAN/ PAD –** непрерывный\импульсный режим

**- PAD-** импульсный режим для вбивания препаратов и массажа на клеточном уровне.

**- CLEAN-** чистка в режиме непрерывной вибрации.

**- GALV –** на лопатку подается гальванический ток.

1. **Работа тыльной стороной лопатки**

**Режимы: PAD –** импульсный режим.

**Режимы: GALV –** режим гальванических токов

**Подготовка**

1. Подготовьте чистое рабочее место для ультразвуковой процедуры. После этого на несите на кожу специальный гель или лосьон.
2. Для включения функции ультразвука нажмите кнопку ВКЛ\ВЫКЛ Питание
3. Под экранчиком, показывающим уровень интенсивности, расположены кнопки для увеличения или уменьшения интенсивности. Аппарат включает в себя 10 уровней, от 0 до 50 Вт\см. каждый уровень имеет значение 0,5 Вт\см. для процедуры на лице используйте низкий или средний уровень, в зависимости от типа кожи. Для работы на других участках тела или на лице с жирной, плотной кожей, рекомендуется использовать средний или высокий уровень.

**Процедура**

1. Подсоедините электрод(большой) к соответствующему разъему аппарата
2. Установите необходимую интенсивность.
3. С помощью кнопки выбора режима установите импульсный или непрерывный режим, свет индикатора показывает, какой режим выбран.
4. При необходимости включите режим гальваники **GALV**
5. Можно начать процедуру

Заведующий лабораторией Технологии косметических услуг, массажа и профилактической

коррекции тела. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Колегова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора по БЖ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Новокрещенов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**при работе с аппаратом ультразвуковой чистки.**

**NOVA NV – 232-A**

**Подготовка к работе**

1. Установите аппарат в неограниченном во времени или ограниченном на время проведения процедур режиме. Если на аппарате установлено время в неограниченном режиме, в окне время отображается «- -»;
2. Чтобы задать время в ограниченном режиме, используйте регулятор времени «TIMER». Когда время истекло, в окне отображается «00». Чтобы использовать аппарат снова, установите регулятор времени для настройки.
3. Регулировку интенсивности скрабера производим нажатием кнопок «UP» и «DOWN»

**Меры предосторожности**

1. Не оставляйте лопатку на коже без движения во избежание повреждений
2. Если на коже недостаточно увлажняющего средства, вовремя наносите его на кожу
3. При использовании лопатки следите за интенсивностью и наклоном лопатки по отношению к коже
4. Не используйте лопатку, если она деформирована или повреждена, это может привести к повреждению кожи

Чистка. Меры безопасности

1. Перед чисткой убедитесь, что оборудование отключено от сети.
2. Не включайте прибор сразу после чистки.
3. Допускается чистка только корпуса, деталей прибора.
4. При очистке прибора не используйте растворители, легковоспламеняющиеся и спиртосодержащие жидкости, чистящие порошки, которые могут поцарапать поверхность и детали
5. По завершении процедуры очистки протрите поверхности сухой тканью, чтобы убрать остатки влаги.

Заведующий лабораторией Технологии косметических услуг, массажа и профилактической

коррекции тела. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Колегова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора по БЖ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Новокрещенов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

## при работе с вапоризатор Gezatone A007A

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Снимите крышечку и залейте чистую воду в резервуар для воды. Индикатор уровня воды должен находиться между отметками максимального и минимального уровней. Нажмите **POWER**- индикатор питания загорится. Если уровень воды ниже минимума или выше максимума, аппарат автоматически переходит в режим ожидания или отключается.

При правильной эксплуатации включится нагревательный элемент, через 4-6 минут пар начнёт поступать из сопла.

Для озонотерапии нажмите кнопку **OZONE**, загорится зеленый индикатор, появится характерный запах озона в помещении. Если во время процедуры уровень воды в колбе опуститься ниже нижней метки, аппарат автоматически перейдет в режим ожидания, отключит все кнопки. После заполнения колбы водой необходимо нажать **POWER**, чтобы продолжить процедуру. По истечении времени отключите кнопку **POWER.**

**ВНИМАНИЕ!**

1. Во время сборки аккуратно присоединяйте контейнер для воды, чтобы не повредить силиконовое кольцо-прокладку. Колба с водой, должна быть плотно прижата во время работы вапоризатора.
2. При регулировке высоты прибора придерживайте корпус рукой, помните, что внутри нижней части трубки находится пружина.
3. Перед тем как направить струю пара на лицо клиента, опробуйте температуру пара своей руке.
4. Не включайте аппарат без воды.
5. Используйте только чистую воду.
6. Запрещено использование дистиллированной воды!
7. Аппарат должен находится в устойчивом положении.
8. Старайтесь не допускать попадания воды на корпус аппарата при доливке воды во избежание короткого замыкания.
9. При использовании прибора заземление обязательно.
10. Прибор нельзя использовать под открытым солнцем и в условиях сильной влажности.
11. Аппарат должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечить подачу пара по направлению от подбородка клиента и от него по всему лицу.
12. Только после появления пара аппарат можно использовать в процедуре на клиенте.
13. Не превышайте 30 минутное ограничение для использования паровой функции на аппарате, после процедуры всегда мойте стеклянную колбу.
14. В случае появления накипи (отложений) на нагревательном элементе опустите его в раствор уксуса на 5 минут, затем тщательно омойте и используйте дальше.
15. Запрещено использование вапоризатора находящегося долгое время под воздействием солнечного света.
16. Мойте стакан для воды не менее одного раза в неделю.
17. Не оставляйте аппарат работающим на длительное время.
18. Категорически запрещается заливать в вапоризатор готовые травяные смеси.
19. В случаи плевания вапоризатора , налете в вапоризатор воды с лимонной кислотой и включите аппарат на 10-15 минут, после чего промойте колбу и ваш аппарат готов к работе.
20. Не переливайте допустимый, максимальный уровень воды.
21. Бактерицидная лампа и колба в вапоризаторе являются расходным материалом, гарантия на них не распространяется.

Заведующий лабораторией Технологии косметических услуг, массажа и профилактической

коррекции тела. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Колегова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора по БЖ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Новокрещенов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

# **при работе с косметологическим комбайном H4505**

**ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ВАКУУМ**

Вставьте соединительный провод рукоятки вакуума в выходное отверстие "Vacuum" на задней панели.

Вставьте стеклянную насадку в разъем ручки, выбрав нужную из трех имеющихся в наборе, предназначенных для работы с разными участками кожи лица.

Нажмите кнопку "On/Off" на задней панели прибора. При этом на фронтальной панели загорится индикатор включения прибора - "Power".

Нажмите кнопку включения функции вакуум "On/Off" на фронтальной панели. При этом загорится индикатор "Vacuum", находящийся слева от нее.

В окне дисплея "Energy", указывающего на уровень интенсивности воздействия прибора, появится цифра 9. Это максимально возможный уровень интенсивности. Регулировка силы всасывания осуществляется при помощи кнопок "Energy "-" и "Energy "+".

В окне дисплея "Timer", указывающего на период работы прибора в минутах, появится число 5. Максимально возможный период работы - 10 минут. Установка времени осуществляется при помощи кнопок "Timer "-" и "Timer "+".

Перед началом использования прибора проверьте его действие, силу всасывания, например, на коже руки. После этого можете использовать его на коже лица клиента.

При включении функции вакуум загорается только индикатор "Vacuum", другие индикаторы не будут гореть.

Если вы хотите отключить функцию вакуум, снова нажмите кнопку "On/Off", расположенную справа от индикатора "Vacuum".

По истечении времени, указанного в окне дисплея "Timer", работа прибора прекратится, будет произведен характерный звук. Если вы хотите продолжить работу, вам нужно включить прибор снова.

**СПРЕЙ**

**ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА СПРЕЙ**

Подключите трубку к разъему "Spray", который находится на задней панели, а другой ее конец соедините с маленькой бутылочкой спрея.

Нажмите кнопку "On/Off" на задней панели прибора. При этом на передней панели загорится индикатор включения прибора - "Power".

Нажмите кнопку включения функции спрей "On/Off", находящуюся на передней панели. При этом загорится индикатор "Spray" слева от нее.

В окне дисплея "Energy", указывающего на уровень интенсивности воздействия прибора, появится цифра 9. Это максимально возможный уровень интенсивности. Регулировка интенсивности осуществляется при помощи кнопок "Energy "-" и "Energy "+".

В окне дисплея "Timer" , указывающего на период работы прибора в минутах, появится число 5. Максимально возможный период работы - 10 минут. Установка времени осуществляется при помощи кнопок "Timer "-" и "Timer "+".

Две бутылочки спрея могут быть наполнены разной жидкостью. Распыление происходит при нажатии пальцами на горлышко в верхней части бутылочки. Распыление должно осуществляться сверху вниз, начиная ото лба. Не допускайте попадания жидкости в нос, попросите клиента зажмурить глаза и закрыть рот, держите трубку на расстоянии от лица.

*МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ*

Не держите трубку вакуума на лице слишком долго, может возникнуть ожог.

Функционирование прибора считается нормальным, если вакуум не образуется сразу после включения.

Рекомендуется поместить кусочек впитывающей хлопковой ткани в стеклянную трубку для того, чтобы грязь не проникала в трубку, во избежание повреждений прибора. Периодически меняйте фильтрующую ткань.

Не вставляйте трубку спрея в разъем вакуума, чтобы вода или другая жидкость не попала в воздушную трубку и не привела к повреждению прибора.

Процедура должна длиться около 5 минут. При появлении признаков перегрева прибора выключите все кнопки и продолжите работу через 10 минут. Не работайте дольше надлежащего времени, это может привести к повреждению прибора.

По завершении процедуры сначала отключите прибор, затем поверните регулятор силы всасывания на исходное положение и снимите все насадки для дезинфекции.

**БРАШЕР**

**ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАШЕРА**

Подключите рукоятку к соединительному проводу и вставьте его в разъем для брашера "Rotary brush" , которая находится на задней панели.

Выберите насадку нужного типа в соответствии с типом кожи клиента. В соответствии с общими рекомендациями, для чувствительной и сухой кожи рекомендуется использовать насадки, сделанные из мягкого щадящего материала, и, наоборот, для жирной, немолодой кожи предпочтительнее использовать насадки из более жесткого материала. Подключите насадку к разъему ручки.

Нажмите кнопку "On/Off" на задней панели прибора. При этом на передней панели загорится индикатор включения прибора - "Power".

Нажмите кнопку включения функции брашер "On/Off" на фронтальной панели. При этом загорится индикатор "Rotary brush" , находящийся слева от нее.

В окне дисплея "Energy", указывающего на уровень интенсивности воздействия прибора, появится цифра 9. Это максимально возможный уровень интенсивности. Регулировка интенсивности осуществляется при помощи кнопок "Energy "-" и "Energy "+".

В окне дисплея "Timer" , указывающего на период работы прибора в минутах, появится число 5. Максимально возможный период работы - 10 минут. Установка времени осуществляется при помощи кнопок "Timer "-" и "Timer "+".

При включении функции брашер загорается только индикатор "Rotary brush", другие индикаторы не будут гореть.

Если вы хотите отключить функцию брашер, снова нажмите кнопку "On/Off", расположенную справа от индикатора "Rotary brush".

По истечении времени, указанного в окне дисплея "Rotary brush" , работа прибора прекратится, будет произведен характерный звук. Если вы хотите продолжить работу, вам нужно включить прибор снова.

*МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ*

Перед включением брашера убедитесь, что насадка хорошо зафиксирована на разъеме ручки.

Перед непосредственным контактом насадки с кожей клиента уменьшите скорость вращения. Во время проведения процедуры механическое воздействие должно быть максимально щадящим, не создающим ощущение дискомфорта для клиента.

После каждого сеанса насадка должна пройти очистку, стерилизацию и быть помещена в сухое место постоянного хранения.

Не используйте прибор непрерывно в течении долгого времени во избежание перегрева.

Не производите замену насадок, не вынимайте и не вставляйте их во время работы прибора.

Не держите прибор за насадку во время работы.

Не выключайте прибор во время работы.

**ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ПРИБОР**

**ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА**

Надежно зафиксируйте насадки на рукоятках прибора. Косметолог должен держать обе рукоятки или одну (двойную).

Менять полярность можно регулировкой прибора на (+R) и (-G). Область воздействия должна быть чистой и сухой перед введением питательных веществ. Поверните регулятор на (+R), теперь ролик положительно заряжен, а металлический электрод - отрицательно. Нанесите питательный лосьон ровно на область воздействия, затем накройте ролик хлопковой тканью или губкой, увлажненной питательным лосьоном перед воздействием. При проведении процедуры выведения, смените полярность на (-G), теперь ролик заряжен отрицательно, а металлический электрод положительно. Нанести питательный лосьон ровно на область воздействия, затем ролик накрывается хлопковой тканью или губкой, увлажненной питательным лосьоном перед воздействием.

Нажмите кнопку включения функции гальваники "On/Off". При этом загорится индикатор, расположенный слева от нее.

В окне дисплея "Energy" появится цифра 1, характеризующая уровень интенсивности. Прикасаясь к ролику, медленно регулируйте переключатель "Energy" до необходимого уровня интенсивности до того момента, как почувствуется легкое покалывание. Максимально возможный уровень интенсивности - 9, минимальный - 0. Мягко скользите роликом, ткань должна быть всегда пропитана для наилучшего эффекта.

Установка времени осуществляется при помощи кнопок "Timer "-" и "Timer "+". В окне дисплея "Timer" появляется число, указывающего на время работы прибора в минутах. Максимально возможный период работы - 10 минут.

При выборе функции гальваники индикатор, находящийся слева от кнопки "On/Off", загорается и блокирует кнопки включения других приборов. Для разблокировки нажмите кнопку "On/Off". По окончании времени работы прибора, установленного таймером, прибор будет выключен автоматически и будет произведен характерный звук.

*МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ*

Если вы закончили работу с аппаратом и не планируете включать его снова, рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический провод из розетки.

После воздействия необходимо очистить ролик и металлический электрод, хранить их в сухом виде во избежание повреждений.

Когда ролик отрицательный, покалывание будет более интенсивным, чем когда он положительный.

Необходимо снимать все металлические изделия и украшения перед процедурой, нельзя применять процедуру людям с кардиостимулятором, металлическими имплантантами.

Запрещается проводить процедуру беременным женщинам, а также людям с повышенной чувствительностью, с поврежденной, обожженной кожей и расширением кровеносных сосудов.

Лосьон при введении или выведении необходимо использовать соответственно полярности ролика. Когда полярность положительная, лосьон должен быть кислотным (+), когда полярность ролика отрицательная, лосьон должен быть щелочным (-). Пожалуйста, используйте PH бумагу для определения типа лосьона, если он не обозначен.

В процессе использования не прикасайтесь к ролику металлическим электродом, при случайном соприкосновении, прибор автоматически отключает разъем, в таком случае, отключите регулятор "Energy", затем снова начните работу, включив регулятор "Energy**".**

Заведующий лабораторией Технологии косметических услуг, массажа и профилактической

коррекции тела. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Колегова

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по БЖ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Новокрещенов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Инструкция**

**По эксплуатации прибора для сушки лака**

1. Подключите прибор к электросети.
2. Переключите кнопку, расположенную на боковой панели прибора в положение HEAT – подача воздуха или положение COLD – подача холодного воздуха.
3. После окончания процедуры сушки нажмите кнопку выключения «OFF» и отключите прибор от электросети.

Заведующий лабораторией «Технология маникюра и художественного оформления ногтей»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергунова А.Ю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора по ОТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Новокрещенов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**при работе c стерилизатором воздушным ГП-10 МО**

1.1 Установить направляющие стерилизационной камеры на нужных уровнях и на них поместить полки.

2.3.2 Разместить равномерно инструменты на полках стерилизационной камеры в соответствии с разделом.

2 .4 При работе стерилизатора а режиме сушки (85°С) заслонка на верхней стенке корпуса стерилизатора должна быть открыта на протяжении всего цикла. ВНИМАНИЕ! 1. ИНСТРУМЕНТЫ СЛЕДУЕТ ЗАГРУЖАТЬ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ И ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ СВОБОДНОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ ВОЗДУХА К КАЖДОМУ ИНСТРУМЕНТУ. 2.3.3 Установить выключатель в положение " I ". На блоке управления загорится индикатор, информационное табло показывает текущую температуру в стерилизационной камере. 6 алгоритм управляющей программы стерилизатора заложена возможность автоматического запуска прерванной (в результате кратковременного пропадания питающего напряжения) программы. Если после включения произошел автоматический запуск программы, то для ее остановки необходимо нажать на кнопку (I) и удерживать в течение 3 секунд.

2.3.4 Для выбора программы стерилизации нажать на кнопку "Р“ (на информационном табло попеременно отображаются установленная температура и время выдержки) и выбрать нужную программу путем нажатия на одну из кнопок "˄", "V. Для выбора доступны четыре предустановленные заводом-изготовителем режима работы, соответствующие требованиям ГОСТ 22649-83 (программы №1- 4. Таблица 1). Эти программы заблокированы от возможности корректировки потребителем. Программа запоминает в энергонезависимой памяти номер последней программы, запущенной на исполнение. Для ее повторного запуска можно сразу нажать на кнопку “(I)", не производя перебор программ, В стерилизаторе имеется возможность установки пользовательских режимов работы (программы №5-10) с собственными параметрами, Инструкция по установке пользовательских программ высылается по запросу.

2.3.2 Для запуска выбранной программы кратковременно (не более 2 сек) нажать на кнопку "(I)" (поз,7, рис. 2). При этом включится вентилятор принудительной циркуляции воздуха внутри стерилизационной камеры и стерилизатор перейдет в фазу "ПОДГОТОВКА", Информационное табло индицирует изменение температуры в камере. Происходит нагрев до установленного значения температуры. При необходимости запущенную программу можно остановить, нажав на кнопку "(I)" (поз. 7, рис.2) и удерживать в тление 3 секунд. Эту остановку можно выполнить в любой фазе стерилизации. 10

2.3.3 При достижении заданной температуры стерилизатор переходит в фазу "СТЕРИЛИЗАЦИЯ". Включается светодиодный индикатор "СТЕРИЛИЗАЦИЯ" (поз.З, рис. 2), информационное табло попеременно индицирует время выдержки и текущую температуру в камере. Происходит выдержка при заданной температуре, по истечении которой стерилизатор переходит в фазу "ОХЛАЖДЕНИЕ" ВНИМАНИЕ! 1. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В РЕЖИМЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ В КАМЕРЕ ПРОИСХОДИТ ПОНИЖЕНИЕ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ЗАДАННОЙ НА ±3°С (В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ И Т.П.), СТЕРИЛИЗАТОР ИЗДАЕТ ПРЕРЫВИСТЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. С ТОЙ ЖЕ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ МИГАЕТ ПОКАЗАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОИСХОДИТ СБРОС ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ. НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ СТЕРИЛИЗАТОР, УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЫПОЛНИТЬ ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ. 2. ПРИ АВАРИЙНОМ РОСТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 205...235°С. СРАБОТАЕТ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, И ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОЙ ЧАСТИ СТЕРИЛИЗАТОРА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИКАТОРА «АВАРИЯ». НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ СТЕРИЛИЗАТОР И УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ. 2.3.4 В фазе "ОХЛАЖДЕНИЕ" индикатор продолжает показывать изменение температуры в камере и горит индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ” (поз.2,рис 2), Температура в камере падает..

2.3.5 При понижении температуры до 75°С гаснет индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ", загорается индикатор "ВЫГРУЗКА" (поэ.1. Рис. 2) и звучит прерывистый звуковой сигнал, который выключается через 1 минуту. 2.3.6 Открыть дверь и произвести выгрузку,

2.3.7 По окончании работы стерилизатор установить выключатель в положение "O' (поз 4, рис 1).

2.3.8 Стерилизатор необходимо содержать в чистоте. Периодически через 200 ч работы в процессе эксплуатации необходимо производить дезинфекцию наружных поверхностей химическим методом. В качестве дезинфицирующего агента следует применять 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства "Новость" или 1% раствор хлорамина. ВНИМАНИЕ! 1. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТЕРИЛИЗАТОР ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ. 2. ОЧИСТКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ МЕТОДАМИ. ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЭТОМ ВЕЩЕСТВ НА БЛОКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Заведующий лабораторией «Технология маникюра и художественного оформления ногтей»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергунова А.Ю.